|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание | Скрин |
|  | 1. Берём с камеры по ip матрицу РГБ. 2. Матрицу превращаем сначала в серый. |  |
| 1 | Окно для запуска |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |